Mesure du courant dans l’essieu

Pour mesure le courant dans l’essieu du train, la seule solution envisageable est une sonde CWT de PEM. Cette sonde permet de mesurer des courant alternatifs avec une fréquence haute.

<http://www.pemuk.com/Userfiles/CWTlf/cwtlf_1110.pdf>